import RPi.GPIO as GPIO

import time

LED = 5

GPIO.setmode (GPIO.BCM)

GPIO.setup(LED, GPIO.OUT)

GPIO.output(LED, GPIO.HIGH)

def blink():

GPIO.output(LED, GPIO.HIGH)

time.sleep(1)

GPIO.output(LED, GPIO.LOW)

time.sleep(1)

def destroy():

GPIO.output(LED, GPIO.LOW)

GPIO.cleanup()

if \_\_name\_\_ == '\_\_main\_\_':

try:

while True:

blink()

except KeyboardInterrupt:

destroy()